I. Информация за продукта

I-1. Съдържание на пакета

Преди да започнете да използвате продукта, моля проверете дали нещо липсва от изброените и се свържете с Вашия търговец за да го уведомите за липсата.

BR-6428nS V5

или

BR-6228nS V3

Захранващ адаптер

Мрежов кабел

Ръководство на потребителя

CD-ROM

1



I-2. LED Status

LED

Захранване

Цвят

Бяло

LED статус Описание

Вкл.

Изк.

Устройството е включено

Устройството е изключено

Свързано към интернет.

Няма връзка с интернет.

Wi-Fi е активно

(изпраща и приема данни).

Wi-Fi не е активен

WPS конекция установена

WPS се свързва.

Няма WPS връзка.

Интернет

Синьо

Вкл.

Мигащ

Вкл.

Синьо

Изкл.

Wi-Fi

WPS

Синьо

Вкл.

Мигащ

Изкл

2



I-3. Заден панел

Reset/WPS бутон

Internet/WAN

порт

LAN портове 1–4

Захранващ порт

3



I-4. Информация за сигурност

За да осигурите безопасната работа на устройството и неговите потребители, моля, прочетете и действайте в съответствие със следните инструкции за безопасност.

1. Устройството е създадено за вътрешна употреба; не го поставяйте на открито.

2. Не поставяйте устройството във влажни помещения като баня или кухня.

3. Не дърпайте нито един кабел със сила; внимателно ги разкачвайте от

 BR-6428nS V3/BR-6228nS V3.

4. Пазете устройството внимателно. Всяка физическа намеса може да се отрази на гаранционното обслужване.

5. Устройството съдържа малки части. Дръжте надалеч от деца под 3 годишна възраст

6. Не поставяйте устройството върху запалими материали. Устройството може да стане топло по време на работа.

7. Няма части изисващи обслужване от клиента вътре в устройството. При възникване на проблем с него се свържете с лицензиран сервиз.

8. Устройството е електрически продукт и като такова, ако се намокри не го докосвайте преди да го изключите от електрическата верига. Свържете се със специалист за помощ.

4

II. Инсталация

1. Включете включения захранващ адаптер в 5V DC захранващ порт на устройството, а другия край в електрически контакт.

2. Убедете се, че светодиода на захранването свети. Ако не, значи устройството не е правилно включено.

.

3. Използвайте безжично устройство (компютър, таблет или смартфон) за да откриете безжична мрежа на име “Edimax.setup” и се свържете към нея.

Версии iOS 4 или Android 4 или по-нови се изискват за настройка през смартфон или таблет.

4. Отворете браузър и ако не е автоматично зареден долния адрес, въведете URL

http://edimax.setup и натиснете бутон “Get Started” за да започнете процеса.

5



Ако не можете да достъпите http://edimax.setup, се уверете, че компютъра Ви е настроен да използва динамичен IP адрес.

5.

 Изберете дали искате да използвате Вашето устройство в режим рутер или в различен режим.

6

